***«Майские ведомости»*** **16(257)**

**11.04.2017 г.**

 **ПАМЯТКА**

**жильцам по обеспечению правил пожарной безопасности в жилых домах и гаражах**

- Территория, прилегающая к жилым домам, дачным постройкам, должна постоянно содержаться в чистоте, систематически очищаться от сгораемого мусора и материалов;

- запрещается в летний пожароопасный период ввозить сено на территорию населенных пунктов.

- при завозе сена в осенне-зимний период, сено разрешается складировать на приусадебном участке не ближе 50 м от всех строений, не ближе 20 м от дорог и не ближе 15 м. от линий электропередач.

- на территории сельских населенных пунктов, дачных поселков, домов-вагончиков и в жилом частном секторе города в летний период около каждого жилого строения должна быть установлена бочка с водой и ведрами.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

- Строить жилые дома, сараи, гаражи и возводить различного вида постройки (тамбуры, террасы и т. д.) без разрешения местной администрации;

- оставлять на открытых площадках и во дворе бочки с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны с сжатыми и сжиженными газами;

- разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

**II. По содержанию жилых домов**

- Чердачные помещения должны содержаться в чистоте и в порядке. Не допускается хранить горючие материалы или предметы, за исключением оконных рам, которые нужно складывать не ближе 1 м от дымоходов.

- Подвальные помещения и хозяйственные сараи не должны захламляться.

- Запрещается хранить заправленные мотоциклы, мопеды, мотороллеры в подвалах, на лестничных клетках, в квартирах, в коридорах.

- Чердачные и подвальные помещения должны быть постоянно закрытыми на замок и на две­рях входа в подвальное помещение должен быть вывешен распорядок открытия.

**В ЖИЛЫХ ДОМАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

- Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые и чуланы, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках какие-либо домашние вещи, мебель и горючие материалы.

- Производить отогревание канализационных, водопроводных труб и труб центрального отопления паяльными лампами или другими способами с применением открытого огня. Отогревание этих труб должно производиться только горячей водой, паром или горячим песком.

- Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества в коридорах, лестничных клетках, и на чердаках.

- Курить и пользоваться огнем в подвалах, чердаках, сараях и в других местах с наличием сгораемых материалов,

- Применять легковоспламеняющиеся жидкости для стирки одежды и мойки полов.

**ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ**

- Электропроводка в жилых домах и надворных постройках должна находиться в исправном состоянии. Монтаж, электропроводки должен производить опытный электромонтер. Изоляция электропроводов должна периодически проверяться.

- Электроприборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;

- применять для защиты электросетей вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту кустарного изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и т. п.);

- завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать электролампы бумагой или материей;

 - оставлять без присмотра находящиеся под напряжением электронагревательные приборы, телевизоры, магнитофоны или поручать надзор за ними малолетним детям;

- включать в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей тока;

- применять самодельные электронагревательные приборы.

**IV. ПО ОТОПЛЕНИЮ**

- Перед началом отопительного сезона все печи и другие приборы отопления должны быть тщательно проверены и отремонтированы;

- размеры горизонтальных противопожарных разделок от печей и дымовых каналов до сгораемых конструкций здания должны быть не менее 38 см;

- очистку дымоходов и дымовых труб печей производить перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона;

- около топки каждой печи на деревянном полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером не менее 50x70 см на слою асбеста;

- на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

- Пользоваться печами и очагами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки;

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

- перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие сгораемые материалы над газовыми плитами, печами и возле них;

- пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять незакрытыми краны газопроводов и газовых приборов;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, керогазы, примусы, газовые плиты, а также поручать надзор за ними малолетним детям.

**Телефоны вызова пожарной охраны 01 (со стационарного) и 101 (с мобильного)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учредители Совет депутатов, администрация Майского сельсовета | Адрес: 633540, НСО,Черепановский район,п.Майский, ул. Школьная, 9 | Тираж 30Номер подписан в печать 11.04.17 г.Цена: **бесплатно** |